디클로로메탄(염화메틸렌, MC) 중독사고 발생 경보

□ 사고 개요 : 2명 중독(화상)

2014.2.11일 울산 소재 금속제품(도장공정에서 사용하는 지그)에 묻은 페인트를 제거하는 사업장에서 디핑세척조(높이 1.5m) 내부의 슬러지를 제거하는 작업 중 세척조 내부에 누출되어 있던 디클로로메탄에 중독 및 노출된 사고임

□ 재해발생원인

‣ 환기가 불충분한 세척조 내부에서 작업

세척공정에 설치된 국소배기장치를 슬러지 제거 작업 시에는 가동하지 않아 세척조 내부에 고농도의 디클로로메탄 가스가 체류되어 있었음

‣ 근로자가 착용한 방독마스크 및 보호복의 성능 미흡

방독마스크를 착용하였으나 필터를 장기간 교체하지 않아 필터가 파과되어 유해물질 제거 성능이 미흡하였으며, 일반 보호복을 착용하여 유해물질이 피부에 접촉되었음

□ 디클로로메탄(염화메틸렌, MC, CH2Cl2)의 특성 및 건강영향

용 도	금속제품 탈지제(세척제), 우레탄 발포제, 추출용매 등으로 사용
일반적 특성	달콤한 냄새가 나는 무색의 투명 액체
유해성․위험성	삼키면 유해함. 피부 및 눈에 자극을 일으킴. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. 암을 일으킬 것으로 의심됨. 신체 중 중추신경계에 손상(두통, 어지러움, 호흡곤란 등)을 일으킴. 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 중추신경계, 심장, 간 및 신장에 손상을 일으킴. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

□ 디클로로메탄에 의한 건강장해 예방조치

‣ 작업장의 충분한 환기 실시

․작업장소에 국소배기장치 등 환기장치를 설치․가동하여 작업 중 발생되는 유해가스 제거

‣ 특수건강진단 및 작업환경측정 실시

․심혈관계, 신경계 및 간 기능 검사(특수건강진단)를 정기적으로 실시

․6개월에 1회 이상 작업환경측정 실시(노출기준 50ppm)

‣ 작업관리 및 보호구 착용 등

․방독마스크(유기가스용), 불침투성 보호복, 보호장갑, 보호장화 등 개인보호구 착용

※ 방독마스크 착용 후 작업장에 들어가기 전 안면부 밀착도 자가점검 등 실시

․취급 작업장내 한글로 작성된 MSDS 비치 또는 게시

․용기 및 포장 등에 한글로 작성된 MSDS 경고표지 부착

․취급 근로자에 대한 MSDS(물질 특성 및 인체에 미치는 영향 등) 교육 실시

KOSHA ALERT 2014-2호,    문의처 : 안전보건공단 직업건강실 ☎ (032) 5100-724