근로자건강진단 실무지침 개정(안)

현 행

개 정 안

개정사유

1권 27p

8. 에틸렌이민, 염소, 클로로메틸메틸에테르, 콜타르, 톨루엔 2,4-디이소시아네이트, 황산디메틸

8. 에틸렌이민, 염소, 클로로메틸메틸에테르, 콜타르, 톨루엔-2,4-디이소시아네이트, 황산디메틸

산업안전보건법 시행규칙 별표12의 2 제1호 가목 89) 개정

1권 64-65p

6.6.1 기도 청력검사

(3) 기도 청력검사 시에 검사측 귀의 기도역치가 반대측 귀의 기도역치에 음감쇠 수준을 더한 역치 값보다 높으면 반대측 귀를 차폐해야 된다.

(4) 차폐음 수준은 검사측 귀의 골도역치에 주파수별 폐쇄 효과에 의해 증가하는 음압 수준(또는 검사 반대측 귀의 Air-bone gap)과 10~15 dB를 더하여 시작한다. 최대 차폐음은 검사측 귀의 골도역치에 음감쇠 수준을 더한 값보다 높을 수 없다.

6.6.2 골도 청력검사

(4) 차폐음 수준은 검사측 귀의 골도역치에 주파수별 폐쇄 효과에 의해 증가하는 음압 수준(또는 검사 반대측 귀의 Air-bone gap)과 10-15 dB를 더하여 시작한다. <신설>

6.6.1 기도 청력검사

(3) 기도 청력검사 시에 검사측 귀의 기도역치가 반대측 귀의 기도 또는 골도역치에 음감쇠 수준을 더한 역치 값보다 높으면 반대측 귀를 차폐해야 된다.

(4) 차폐음 수준은 보통 차폐하는 비검사측 귀의 기도역치보다 10∼15 dB 높게 시작한다. 최대 차폐음은 검사측 귀의 골도역치에 양귀 사이의 음감쇠 수준을 더한 값보다 높을 수 없다.

6.6.2 골도 청력검사

(4) 차폐음 수준은 검사측 귀의 골도역치에 주파수별 폐쇄 효과에 의해 증가하는 음압 수준(또는 검사 반대측 귀의 Air-bone gap)과 10-15 dB를 더하여 시작한다. 최대 차폐음은 검사측 귀의 골도역치에 음감쇠 수준을 더한 값보다 높을 수 없다.

청력검사 시 기도차폐와 골도차폐 방법을 명확히 수정

1권 69p

6.5 폐활량계의 보정(Calibration)

(5) 보정기록은 검사결과와 함께 보관하여야 한다.

6.5 폐활량계의 보정(Calibration)

(5) 보정기록은 검사결과가 보존되는 기간 동안 언제든 확인 가능해야 한다.

보정기록의 보존 기준을 명확히 함

1권 96p

표시 오류 수정

1권 p231

번호	유해인자	제1차 검사항목	제2차 검사항목
89	톨루엔 2,4-디이소시아네이트	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 주요 표적기관과 관련된 병력조사 (3) 임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 청진, 폐활량검사 ② 피부: 관련 증상 문진	임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 흉부방사선(후전면, 측면), 작업 중 최대호기 유속연속측정, 비특이 기도과민검사 ② 피부: 면역글로불린 정량(IgE), 피부첩포시험, 피부단자시험, KOH검사
90	톨루엔 2,6-디이소시아네이트	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 주요 표적기관과 관련된 병력조사 (3) 임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 청진, 폐활량검사 ② 피부: 관련 증상 문진	임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 흉부방사선(후전면, 측면), 작업 중 최대호기 유속연속측정, 비특이 기도과민검사 ② 피부: 면역글로불린 정량(IgE), 피부첩포시험, 피부단자시험, KOH검사

번호	유해인자	제1차 검사항목	제2차 검사항목
89	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 주요 표적기관과 관련된 병력조사 (3) 임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 청진, 폐활량검사 ② 피부: 관련 증상 문진	임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 흉부방사선(후전면, 측면), 작업 중 최대호기 유속연속측정, 비특이 기도과민검사 ② 피부: 면역글로불린 정량(IgE), 피부첩포시험, 피부단자시험, KOH검사
90	톨루엔-2,6-디이소시아네이트	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 주요 표적기관과 관련된 병력조사 (3) 임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 청진, 폐활량검사 ② 피부: 관련 증상 문진	임상검사 및 진찰 ① 호흡기계: 흉부방사선(후전면, 측면), 작업 중 최대호기 유속연속측정, 비특이 기도과민검사 ② 피부: 면역글로불린 정량(IgE), 피부첩포시험, 피부단자시험, KOH검사

산업안전보건법 시행규칙 별표12의 2 제1호 가목 89) 90)개정(표기 개정)

2권 155p

유기화합물-77

제목 : 초산 2-메톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트, 셀로솔브아세테이트, 2-Methoxyethyl acetate)

유기화합물-77

제목 : 초산 2-메톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트, 2-Methoxyethyl acetate)

표기오류 수정

(셀로솔부아세테이트 삭제)

2권 364p

1-1. 기본 주기 및 대상자

6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지의 계속되는 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우, 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 수행하는 근로자를 대상으로 하며, 특수건강진단 주기는 1년에 1회 이상으로 한다.

1-1. 기본 주기 및 대상자

6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우, 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 근로자를 대상으로 하며, 특수건강진단 주기는 1년에 1회 이상으로 한다.

산업안전보건법 시행규칙 별표 12의 2 제4호 가목 개정

3권 7p

<신설>

※ 산업안전보건법 시행규칙 개정 (2016.02.17)에 의하여 유해인자별 노출농도의 허용기준이 설정된 유해인자(*)의 노출기준은 개정 내용(산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3)을 반영하였으며, 공표 후 6개월이 경과한 날부터 시행함

변경된 노출기준 적용 일자 알림(2016.8.18.일 시행)

3권 4p

유해인자 명칭	CAS	TWA		STEL		피부흡수	발암성
국문표기(영문표기)		ppm	mg/m[eqn: {} ^{3}]	ppm	mg/m[eqn: {} ^{3}]
디메틸포름아미드(N,N-디메틸 포름아미드, Dimethylformamide)	68-12-2	10	30			S	생 1B
벤젠(Benzene)	71-43-2	1	3	5	16	S	발 1A, 변 1B
2-브로모프로판(2-Bromopropane)	75-26-3	1	5
이황화탄소(Carbon disulfide)	75-15-0	10	30			S
톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Tolune-2,4-Diisocyanate)	584-84-9	0.005	0.04	0.02	0.15		발 2
톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Tolune-2,6-Diisocyanate)	91-08-7	0.005	0.04	0.02	0.15		발 2
트리클로로에틸렌(Trichloroethylene)	79-01-6	50	270	200	1080		발 1B, 변 2
포름알데히드(Formaldehyde)	50-00-0	0.5	0.75	1	1.5		발 1A
헥산(n-헥산, n-hexane)	110-54-3	50	180				생 2
니켈(불용성 무기화합물)	7440-02-0		0.5

유해인자 명칭	CAS	TWA		STEL		피부흡수	발암성
국문표기(영문표기)		ppm	mg/m[eqn: {} ^{3}]	ppm	mg/m[eqn: {} ^{3}]
*디메틸포름아미드(N,N-디메틸 포름아미드, Dimethylformamide)	68-12-2	10	<삭제>			S	생 1B
*벤젠(Benzene)	71-43-2	0.5	<삭제>	2.5	<삭제>	S	발 1A, 변 1B
*2-브로모프로판(2-Bromopropane)	75-26-3	1	<삭제>
*이황화탄소(Carbon disulfide)	75-15-0	1	<삭제>			S
*톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Tolune-2,4-Diisocyanate)	584-84-9	0.005	<삭제>	0.02	<삭제>		발 2
*톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Tolune-2,6-Diisocyanate)	91-08-7	0.005	<삭제>	0.02	<삭제>		발 2
*트리클로로에틸렌(Trichloroethylene)	79-01-6	10	<삭제>	25	<삭제>		발 1B, 변 2
*포름알데히드(Formaldehyde)	50-00-0	0.3	<삭제>	<삭제>	<삭제>		발 1A
*헥산(n-헥산, n-hexane)	110-54-3	50	<삭제>				생 2
*니켈(불용성 무기화합물)	7440-02-0		0.2

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 77p (디메틸포름아미드)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 10ppm(30mg/m[eqn: {} ^{3}]) STEL : -

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 10ppm  STEL : -

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 144p (벤젠)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 1ppm(3mg/m[eqn: {} ^{3}])

STEL: 5ppm(16mg/m[eqn: {} ^{3}])

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 0.5ppm  STEL : 2.5ppm

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 169p (2-브로모프로판)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 1ppm(5mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: -

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 1ppm  STEL : -

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 268p (이황화탄소)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 10ppm(30mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: -

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 1ppm  STEL : -

3권 304p (톨루엔-2,4-디이소시아네이트)

제목 : 유기화합물-89

톨루엔 2,4-디이소시아네이트(Toluene 2,4-diisocyanate)

제목 : 유기화합물-89

톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate)

용어 명확히 수정

3권 306p (톨루엔-2,4-디이소시아네이트)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 0.005ppm(0.04mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: 0.02ppm(0.15mg/m[eqn: {} ^{3}])

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 0.005ppm  STEL : 0.02ppm

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 307p (톨루엔-2,6-디이소시아네이트)

제목 : 유기화합물-90

톨루엔 2,6-디이소시아네이트(Toluene 2,6-diisocyanate)

제목 : 유기화합물-90

톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate)

용어 명확히 수정

3권 309p (톨루엔-2,6-디이소시아네이트)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 0.005ppm(0.04mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: 0.02ppm(0.15mg/m[eqn: {} ^{3}])

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 0.005ppm  STEL : 0.02ppm

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 320p (트리클로로에틸렌)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 50ppm(270mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: 200ppm(1,080mg/m[eqn: {} ^{3}])

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 10ppm  STEL : 25ppm

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 342p (포름알데히드)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 0.5ppm(0.75mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: 1ppm(1.5mg/m[eqn: {} ^{3}])

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 0.3ppm  STEL : -

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 363p (헥산)

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 50ppm(180mg/m[eqn: {} ^{3}])  STEL: -

(1)기중 노출기준

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 50ppm  STEL : -

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)

3권 392p (니켈과 그 화합물)

(1)기중 노출기준(니켈: 불용성 화합물)

한국(고용노동부, 2013)  TWA : 0.5mg/m[eqn: {} ^{3}]  STEL: -

(1)기중 노출기준(니켈: 불용성 화합물)

한국(고용노동부, 2016)  TWA : 0.2mg/m[eqn: {} ^{3}]  STEL: -

산업안전보건법 시행규칙 별표 11의3 표 유해인자별 노출농도의 허용기준 개정(2016.8.18.일 시행)